{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["土建","苗木","安装"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"土建","index":0,"n_rows":66,"n_cols":9,"rows_kept":66,"merged":[[0,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,8],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[6,2,6,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[39,2,39,3],[47,2,47,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[64,2,64,3],[65,0,65,6]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称:秀逸苏杭商业楼室外景观-土建部分     标段:"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征\r\n描述","计量\r\n单位","工程量","金   额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合\r\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"暂估价"]
[null,null,"一、土方工程"]
["1","010101003001","挖沟槽土方","1、土壤类别:一、二类土\n2、挖土深度:详设计图纸 \n3、弃土运距:运距自行考虑","m3",{"v":45,"d":"45.000"}]
["2","040103001001","回填方","1、密实度要求:符合设计及规范要求\n2、填方材料品种:素土 \n3、填方来源、运距:自行考虑","m3",{"v":7900,"d":"7900.000"}]
["3","040103001002","绿化种植土方","1、密实度要求:符合设计及规范要求\n2、填方材料品种:60%素土 ，40%营养土\n3、填方来源、运距:自行考虑\n","m3",{"v":800,"d":"800.000"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"二、车行广场铺地"]
["4","010201001001","路基垫层","\n1、碎石垫层200厚\n","m3",{"v":1396,"d":"1396.000"}]
["4","010201001001","路基垫层","1、素砼垫层120厚C20\n2、素土分层夯实，压实系数>=0.94\n；其它未详之处详见图纸设计","m3",{"v":837,"d":"837.000"}]
["5","011102001001","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:五莲红花岗岩荔枝面 600*300*50","m2",{"v":658,"d":"658.000"}]
["6","011102001002","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:五莲红花岗岩荔枝面 600*600*50","m2",{"v":5003,"d":"5003.000"}]
["7","011102001003","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩烧面 600*300*50","m2",{"v":798.78,"d":"798.780"}]
["8","011102001004","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩光面 600*600*50","m2",{"v":19.44,"d":"19.440"}]
["9","011102001005","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩火烧面 500*500*50","m2",{"v":49.5,"d":"49.500"}]
["10","011102001006","石材楼地面","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:五莲红花岗岩荔枝面（弧形加工） 600*600*50","m2",{"v":233.7,"d":"233.700"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"三、停车位"]
["4","010201001001","路基垫层","\n1、碎石垫层200厚\n","m3",{"v":173.2,"d":"173.200"}]
["4","010201001001","路基垫层","1、素砼垫层120厚C20\n2、素土分层夯实，压实系数>=0.94\n；其它未详之处详见图纸设计","m3",{"v":103.92,"d":"103.920"}]
["23","050201001008","园路铺地","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:芝麻白烧面花岗岩 500*500*50","m2",{"v":50.3,"d":"50.300"}]
["24","050201001009","园路铺地","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:灰麻花岗岩火烧面 600*200*50\n","m2",{"v":93.04,"d":"93.040"}]
["25","050201005001","嵌草砖(格)铺装","1、结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆\n\n2、面层材料品种、规格、颜色:绿色植草砖 250*190*60\n3、每平方铺0.05立方营养土，每平方草籽30g.","m2",{"v":161.43,"d":"161.430"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"四、侧石路沿"]
["30","050201003001","路牙铺设","1、灰麻火烧面侧石倒20圆角 600*100*200\n2、30厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、素土分层夯实，压实系数>=0.94\n","m",{"v":465.2,"d":"465.200"}]
["31","050201003002","路牙铺设","1、灰麻火烧面侧石倒20圆角（弧形加工） 600*100*200\n2、30厚1:3干硬性水泥砂浆\n3、素土分层夯实，压实系数>=0.94\n","m",{"v":93,"d":"93.000"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"台阶一"]
[null,"050201002001","垫层","碎石垫层100厚   ","m3",4.32]
[null,"050201002002","垫层","素砼垫层100厚C25 ","m3",4.32]
[null,"050201002003","砼台阶","150厚钢筋砼台阶","m3",3.24]
[null,"050201002004","台阶","黄锈石荔枝面 600*420*50","m2",45.36]
[null,"050201002005","磨边","倒角：R=20mm","m",{"v":108,"d":"108.00"}]
[null,"050201002006","台阶","黄锈石荔枝面 600*120*25","m2",12.96]
[null,null,"人行上坡挡墙"]
[null,"050201002006","垫层","碎石垫层100厚","m3",0.55]
[null,"050201002006","垫层","素砼垫层100厚C25","m3",0.55]
[null,"050201002006","砖砌体","240厚灰砂砖砌体","m3",1.16]
[null,"050201002006","抹灰","小青砖 200*50*15","m2",2.08]
[null,"050201002006","抹灰","中国黑光面回纹 400*150*20","m2",2.08]
[null,"050201002006","压顶","黄锈石荔枝面 600*400*50","m2",5.54]
[null,"050201002006","磨边","倒角：R=20mm","m",27.7]
[null,null,"主门前花坛"]
["39","010201001006","碎石垫层","1、100厚碎石垫层铺设；","m3",{"v":4.19,"d":"4.190"}]
["40","010201001007","素砼垫层","1、混凝土强度等级;100厚C20；\n2、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；","m3",{"v":4.19,"d":"4.190"}]
["41","010401012001","零星砌砖","1、砖品种、规格、强度等级：MU10机制砖\n2、砂浆强度等级：M5水泥砂浆\n3、防潮层：20厚1:2水泥砂浆內掺3%防水粉\n4、未尽事宜详见图纸","m3",{"v":28.87,"d":"28.870"}]
["42","011108001001","石材零星项目","1、小青砖 200*50*15\n2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n3、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":5.4,"d":"5.400"}]
["43","011108001002","石材零星项目","1、中国黑光面回纹 400*150*20\n2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n3、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":5.4,"d":"5.400"}]
["44","011108001003","石材零星项目","1、芝麻白花岗岩光面 600*50*50\n2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n3、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":9.42,"d":"9.420"}]
["45","011108001004","石材零星项目","1、芝麻白花岗岩光面 600*80*30\n2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n3、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":15.07,"d":"15.070"}]
["46","011107001001","石材压顶","1、芝麻白花岗岩光面 600*400*50\n2、两边倒圆角 R=20mm\n3、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n4、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":14,"d":"14.000"}]
["47","011107001002","石材压顶","1、芝麻白花岗岩光面压顶 1000*50\n2、两边倒圆角 无\n3、20厚1:2.5水泥砂浆结合层\n4、未尽事宜详见图纸","m2",{"v":9.4,"d":"9.400"}]
["48","050307009001","透明树脂灯箱","1、异形角钢固定支撑\n2、灰色不锈钢字体\n2、透明树脂灯箱 800*800*50\n3、未尽事宜详见图纸","个",{"v":8,"d":"8.000"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"十、其它园建"]
["49","050307020001","主门前跌水（LD3.02）","1、装饰面\n2、防水JS防水涂料\n3、主体结构含模板\n4、基础垫层\n；其它未详之处详见图纸设计","m2（投影）",{"v":48.8,"d":"48.800"}]
["50","050307009002","标志牌（LD3.06）","1、装饰面及发光LED灯箱\n2、铝板干挂\n3、主体钢结构\n4、基础及垫层\n；其它未详之处详见图纸设计","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["51","050307016001","花池（LD6.01）","1、定制成品石材\n2、基础垫层\n；其它未详之处详见图纸设计","m",{"v":91.2,"d":"91.200"}]
["52","050307010001","景墙(LD1.10)","1、装饰面\n2、红色不锈钢字体及不锈钢铁艺\n3、主体结构\n4、基础垫层\n；其它未详之处详见图纸设计","m",{"v":6.5,"d":"6.500"}]
[null,null,"分部小计"]
["合   计"]

{"sheet":"苗木","index":1,"n_rows":51,"n_cols":10,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[50,1,50,7]]}
["秀逸苏杭北门商业楼室外景观-绿化部分"]
["工程量清单报价表"]
["序 号","名   称","规格（cm)",null,null,"数 量","单 位","综合单价\n","综合合价","备  注"]
[null,null,"高度（cm)","蓬径（cm)","胸/地径（cm)"]
[1,"高杆女贞A",null,"180-250","10-11.9",2,"株",null,null,"全冠、树形优美"]
[2,"高杆女贞B",null,"300-350","14-15.9",10,"株",null,null,"全冠、树形优美"]
[3,"高杆女贞C",null,null,"18-19.9",1,"株",null,null,"全冠、树形优美"]
[4,"丛生女贞",">400",null,"30-34.9",6,"株",null,null,"三分枝以上、移栽苗、全冠、树形优美"]
[5,"朴树A",null,null,"26-27.9",1,"株",null,null,"移栽苗、全冠、树形优美"]
[6,"朴树B",null,null,"20-21.9",1,"株",null,null,"移栽苗、全冠、树形优美"]
[7,"丛生朴树A",null,null,"45-49.9",1,"株",null,null,"三分枝以上、移栽苗、全冠、树形优美"]
[8,"丛生朴树B",null,null,"35-39.9",3,"株",null,null,"三分枝以上、移栽苗、全冠、树形优美"]
[9,"榉树",null,null,"14-15.9",2,"株",null,null,"树干直、树形优美、飘逸"]
[10,"广玉兰A",null,null,"14-15.9",3,"株",null,null,"树干直、树形优美、飘逸"]
[11,"广玉兰B",null,null,"10-11.9",2,"株",null,null,"树干直、树形优美、飘逸"]
[12,"白玉兰A",null,null,"D7-8",1,"株",null,null,"造型优美，带骨架，全冠"]
[13,"合欢",null,null,"10-11.9",2,"株",null,null,"树形优美、飘逸"]
[14,"栾树",null,null,"12-13.9",3,"株",null,null,"造型优美，带骨架"]
[15,"香橼",null,null,"16-17.9",1,"株",null,null,"造型优美，带骨架"]
[16,"本石楠",null,"300-320",null,25,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[17,"枇杷",null,null,"D17-18",1,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[18,"红叶石楠树A",null,"250-280",null,18,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[19,"红叶石楠树B",null,"200-230",null,17,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[20,"鸡爪槭A",null,null,"D7-8",8,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[22,"日本晚樱A",null,null,"D5-6",18,"株",null,null,"造型优美，体形丰满"]
[23,"苏铁",null,"100-120",null,10,"株",null,null,"造型优美，分枝饱满"]
[24,"红枫",null,null,"D5-6",13,"株",null,null,"造型优美，带骨架"]
[25,"紫荆","120-150","100-120",null,11,"株",null,null,"造型优美"]
[26,"红梅",null,null,"D5-6",17,"株",null,null,"造型优美，带骨架"]
[27,"垂丝海棠",null,null,"D5-6",14,"株",null,null,"造型优美"]
[28,"西府海棠",null,null,"D5-6",4,"株",null,null,"造型优美"]
[29,"腊梅","180-200","120-150",null,7,"株",null,null,"造型优美，丛生状"]
[30,"紫薇",null,null,"D5-6",19,"株",null,null,"造型优美"]
[31,"金镶玉竹",350,null,"2015-01-02",15,"m²",null,null,"造型优美，修剪整齐，高度统一,16株/m²"]
[32,"矮蒲苇",{"$nulls":3},8,"丛",null,null,"二年生以上"]
[33,"红叶石楠球A",null,"180-209",null,12,"株",null,null,"造型优美，球型饱满"]
[34,"红叶石楠球B",null,"150-179",null,17,"株",null,null,"造型优美，球型饱满"]
[35,"大叶黄杨球",null,"140-159",null,7,"株",null,null,"造型优美，球型饱满"]
[36,"变色女贞球",null,"120-139",null,5,"株",null,null,"造型优美，球型饱满"]
[37,"银姬小蜡球",null,"120-139",null,9,"株",null,null,"造型优美，球型饱满"]
[38,"景石1",{"$nulls":3},20,"吨",null,null,"龟背石"]
[39,"红叶石楠","25-30","20-30",null,469,"m²",null,null,"64株/m²"]
[40,"金边黄杨","30-40",null,null,466,"m²",null,null,"121株/m²"]
[41,"金森女贞","25-30","20-30",null,495,"m²",null,null,"64株/m²"]
[42,"海桐","25-30",null,null,250,"m²",null,null,"49株/m²"]
[43,"红王子锦带","40-45",null,null,137,"m²",null,null,"64株/m²"]
[44,"品种月季","35-40",null,null,40,"m²",null,null,"36株/m²"]
[46,"常夏石竹",{"$nulls":3},35,"m²",null,null,"81株/m²"]
[47,"时令花卉",{"$nulls":3},81,"m²",null,null,"49株/m²"]
[49,"绿地平整",{"$nulls":3},1980,"m²"]
[50,"合    计"]

{"sheet":"安装","index":2,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,3,8],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[6,2,6,3],[20,2,20,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[42,0,42,6]]}
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"]
[]
["工程名称:秀逸苏杭商业楼室外景观-安装部分     标段:"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征\r\n描述","计量\r\n单位","工程量","金   额（元）"]
[{"$nulls":6},"综合\r\n单价","合价","其中"]
[{"$nulls":8},"暂估价"]
[null,null,"一、跌水景观水电"]
["1","050306001001","DN25 PPR给水管","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括套管及防水套管制作、安装；\n3、给水管道消毒、冲洗,水压试验；\n4、包括挖、填土。\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":16.5,"d":"16.500"}]
["2","050306001002","DN50 PVC溢水管","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括套管及防水套管制作、安装；\n3、包括挖、填土。\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
["3","050306001003","DN110 PVC排水管","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括套管及防水套管制作、安装；\n3、包括挖、填土。\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
["4","050306001004","DN50 PPR给水管","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括套管及防水套管制作、安装；\n3、给水管道消毒、冲洗,水压试验；\n4、包括挖、填土。\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
["5","050306005001","DN25控制阀","1、包括阀门及法兰购置安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["6","050306005002","DN110 控制阀","1、包括阀门及法兰购置安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["7","050306005003","DN50 控制阀","1、包括阀门及法兰购置安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["8","050306005004","水池溢水口","1、包括溢水口安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":1,"d":"1.000"}]
["9","050306005005","涌泉DN30","1、包括喷头安装；\n2、包括调节阀安装；\n3、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":7,"d":"7.000"}]
["10","050306005006","潜水泵QS80-7- 2.2KW","1、包括本体及基础砌筑安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["11","050306002001","水下专用电缆 2*4","1、开挖电缆沟、揭(盖)盖板、回填；\n2、电缆敷设,电缆头制作、安装；\n3、过路保护管敷设；\n4、防火堵洞,电缆防护,电缆防火隔板,电缆防火涂料；\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":25,"d":"25.000"}]
["12","050306004001","12V电压调节器","1、包括本体及基础砌筑安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["13","050306003001","LED 水下射灯","1、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n2、接地；\n3、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":14,"d":"14.000"}]
[null,null,"二、电气工程"]
["14","030412007001","景观灯","1、包括基础浇筑(包括土石方),立灯杆及杆座安装；\n2、灯架安装；\n3、焊压接线端子；\n4、铁构件制作、安装,除锈、刷油；\n5、灯杆编号,接地；\n6、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":11,"d":"11.000"}]
["15","030412004001","地埋灯","1、包括基础浇筑(包括土石方)；\n2、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n3、接地；\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":24,"d":"24.000"}]
["16","030412004002","射树灯","1、包括基础浇筑(包括土石方)；\n2、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n3、接地；\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":13,"d":"13.000"}]
["17","030412004003","台阶灯","1、包括基础浇筑(包括土石方)；\n2、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n3、接地；\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":24,"d":"24.000"}]
["18","030412004004","草坪灯","1、包括基础浇筑(包括土石方)；\n2、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n3、接地；\n4、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":7,"d":"7.000"}]
["20","030412004006","灯箱                ","1、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；\n2、接地；\n3、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":6,"d":"6.000"}]
["21","030412007002","庭院灯         ","1、包括基础浇筑(包括土石方),立灯杆及杆座安装；\n2、灯架安装；\n3、焊压接线端子；\n4、铁构件制作、安装,除锈、刷油；\n5、灯杆编号,接地；\n6、包括设计及规范要求的全部工作内容","套",{"v":10,"d":"10.000"}]
["22","030404017001","配电箱","1、包括本体及基础槽钢制作安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","台",{"v":1,"d":"1.000"}]
["23","030408001001","电力电缆 YJV  4*2.5 PE32 FC","1、开挖电缆沟、揭(盖)盖板、回填；\n2、电缆敷设,电缆头制作、安装；\n3、过路保护管敷设；\n4、防火堵洞,电缆防护,电缆防火隔板,电缆防火涂料；\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":10,"d":"10.000"}]
["24","030408001002","电力电缆YJV  4*6 PE50 FC","1、开挖电缆沟、揭(盖)盖板、回填；\n2、电缆敷设,电缆头制作、安装；\n3、过路保护管敷设；\n4、防火堵洞,电缆防护,电缆防火隔板,电缆防火涂料；\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":180,"d":"180.000"}]
["25","030408001003","电力电缆 YJV  3*4 PE32 FC","1、开挖电缆沟、揭(盖)盖板、回填；\n2、电缆敷设,电缆头制作、安装；\n3、过路保护管敷设；\n4、防火堵洞,电缆防护,电缆防火隔板,电缆防火涂料；\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":180,"d":"180.000"}]
["26","030408001004","电力电缆 YJV  3*2.5 PE32 FC","1、开挖电缆沟、揭(盖)盖板、回填；\n2、电缆敷设,电缆头制作、安装；\n3、过路保护管敷设；\n4、防火堵洞,电缆防护,电缆防火隔板,电缆防火涂料；\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":700,"d":"700.000"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"三、给水工程"]
["27","031001006001","PE给水管DE50","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括套管及防水套管制作、安装；\n3、给水管道消毒、冲洗,水压试验；\n4、包括挖、填土。\n5、包括设计及规范要求的全部工作内容","m",{"v":434.5,"d":"434.500"}]
["28","031001002001","过路保护钢管DN80","1、包括管道、管件及弯管的制作、安装；\n2、包括挖、填土及混凝土地面开挖回填；\n3、包括设计及规范要求的全部工作内容。","m",{"v":25,"d":"25.000"}]
["29","031003001001","快速给水器  DN25","1、包括阀门购置安装；\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","个",{"v":10,"d":"10.000"}]
[null,null,"分部小计"]
[null,null,"四、土建部分"]
["30","010401011001","手控井","1、包括井砌筑、粉刷；\n2、包括挖、填土；\n3、包括设计及规范要求的全部工作内容。","座",{"v":1,"d":"1.000"}]
["32","070205001001","不锈钢隐形井盖","1、包括本体及支架制作、安装,除锈、刷油；(600*600)\n2、包括设计及规范要求的全部工作内容","块",{"v":1,"d":"1.000"}]
["合   计"]