{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["晟功装饰报价表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"晟功装饰报价表","index":0,"n_rows":303,"n_cols":14,"rows_kept":303,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["工程名称：连云港秀逸苏杭31#楼物业办公室装修工程"]
["编号",null,"品牌、型号规格及备注","单位","计算式","成本部数量","工程量","综合单价","合计","施工工艺及备注"]
[]
["一、","室内改建工程"]
[1,"拆除墙体",null,"m3","1.7*2.1*0.2*2",{"v":1.428,"d":"1.43"},{"v":1.428,"d":"1.43"},null,null,"人工机械费、垃圾清理"]
[2,"轻质砖隔墙","轻质砖300*600*100","m3","（3.05+1.5*2+2.05+1.45+1.65+2.8+2+0.2+2+0.2+5.13+1）*3.08*0.12-0.8*2.1*7*0.12-1.7*2.1*0.12",{"v":7.2266879999999984,"d":"7.23"},{"v":7.2266879999999984,"d":"7.23"},null,null,"轻质砖600*300*100、粘贴剂"]
[3,"轻质隔墙抹灰","水泥砂浆","㎡","7.22/0.12*2",{"v":120.33333333333333,"d":"120.33"},{"v":120.33333333333333,"d":"120.33"},null,null,"1.墙体类型:内墙\n2.底层厚度、砂浆配合比:梁、柱与墙部位加钢丝网,7mm1:3水泥砂浆"]
[4,"石膏板隔墙","75型隔墙轻钢龙骨、9.5mm泰山牌纸面石膏板","㎡","  （3.35+3.75+3.2+4.3+1.7+1.5+4.3+6.95+2.5+4.25+4.675+6.325+5.05+2.48+3.4+0.07+2.9+3.35+3.33+6.325+5.05+2.5+3.2+4.73+3.35+2.05+2.03+1.5*4+4.3）*3.08-0.88*2.1*22-0.9*2.1*1-1.7*2.1*2-0.8*2.1 ",{"v":277.93219999999997,"d":"277.93"},{"v":277.93219999999997,"d":"277.93"},null,null,"75型隔墙轻钢龙骨、双面9.5mm泰山牌纸面石膏板、辅料、人工费"]
[5,"粉门边","水泥、黄沙、钢丝网","m2","（0.8+2.1*2）*7*0.12+（1.7+2.1*2）*0.12",{"v":4.908,"d":"4.91"},{"v":4.908,"d":"4.91"},null,null,"水泥、黄沙、钢丝网、人工费"]
[6,"卫生间砌蹲便器台","水泥砖、水泥黄沙粉刷","㎡","3.3*2",6.6,{"v":6.6,"d":"6.60"},null,null,"零星砌砖名称,部位:卫生间地面抬高30cm"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二、","一楼2个门厅"]
[1,"大理石门槛","中国黑大理石","m","1.5*2+1.2*2+1.5*2",8.4,{"v":8.4,"d":"8.40"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[2,"地砖铺设","浅色800*800抛光砖","㎡","（23.65+11.14）*2",69.58,69.58,null,null,"浅色800*800抛光砖、黄沙，水泥、人工费"]
[3,"走边地砖","深色800*800抛光砖","㎡","（28.72-23.65+15.24-11.14）*2",18.340000000000003,{"v":18.340000000000003,"d":"18.34"},null,null,"深色800*800抛光砖根据现场尺寸加工、黄沙，水泥、人工费"]
[4,"楼梯踏步地砖铺设","浅色800*800抛光砖","㎡","（1.8+2.53+0.74*（0.16+0.27）*11*2）*2",{"v":22.660800000000002,"d":"22.66"},{"v":22.660800000000002,"d":"22.66"},null,null,"浅色800*800抛光砖、黄沙，水泥、人工费"]
[5,"楼梯踏步走边地砖","深色800*800抛光砖","㎡","（0.275*（0.16+0.27）*11*4+0.22*0.21*2+3.06-1.8+3.92-2.53）*2",{"v":15.890800000000002,"d":"15.89"},{"v":15.890800000000002,"d":"15.89"},null,null,"深色800*800抛光砖根据现场尺寸加工、黄沙，水泥、人工费"]
[6,"楼梯扶手","63不锈钢面管、40不锈钢立管","m","2.43*1.18*2*2+1.5*2",{"v":14.4696,"d":"14.47"},{"v":14.4696,"d":"14.47"},null,null,"63不锈钢面管、40不锈钢立管、辅料、人工费"]
[7,"踢脚线","深色800*800抛光砖","m","（15.24-1.2+28.72-1.5-1.2）*2+（2.75+1.13*2+1.4*2+0.9+1.5*0.35）*2",98.58999999999999,{"v":98.58999999999999,"d":"98.59"},null,null,"深色800*800抛光砖加工800*150、黄沙，水泥、人工费"]
[8,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡","28.72*2+15.24*2+18.71*2",125.34,125.34,null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板                                    5.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍\n\n\n\n"]
[9,"发光灯槽","15mm木工板做槽口","m","23.6*2+13.1*2+15*2",103.4,{"v":103.4,"d":"103.40"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[10,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","(3.81+4.5)*2+6.93*1.18*2",{"v":32.9748,"d":"32.97"},{"v":32.9748,"d":"32.97"},null,null,"1.基层处理              2.自粘玻璃纤维嵌缝带\n3.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[11,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","(16.6*4.38-1.2*2.1+27.1*4.38-1.5*2.1)*2+(16.6*3.08-1.5*2.1)*2",{"v":467.42800000000005,"d":"467.43"},{"v":467.42800000000005,"d":"467.43"},null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带，基层处理\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["三、","二楼东西过道"]
[1,"地砖铺设","800*800抛光砖","㎡",177.44,177.44,177.44,null,null,"800*800抛光砖、黄沙，水泥、人工费"]
[2,"踢脚线","800*800抛光砖","m","181.2-0.9*7-0.8*2-1.5*2-1.7*6-3.03-0.95-0.85*11",146.77,146.77,null,null,"800*800抛光砖加工800*150、黄沙，水泥、人工费"]
[3,"成品复合双开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[4,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.75,1.75,1.75,null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[5,"顶面吊饰（简单）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",177.44,177.44,177.44,null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板\n\n\n\n"]
[6,"顶面伸缩缝处理","木工板基层、哑面不锈钢包边","m",1.4,1.4,{"v":1.4,"d":"1.40"},null,null,"木工板基层、哑面不锈钢包边、辅料、人工费"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",177.44,177.44,177.44,null,null,"1.基层处理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","181.2*2.8-0.9*2.1*8-0.8*2.1*2-1.5*2.1*2-1.7*2.1*6-3*2.1-0.95*2.1-0.85*2.1*11",433.2299999999999,{"v":433.2299999999999,"d":"433.23"},null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[9,"墙面伸缩缝处理","木工板基层、哑面不锈钢包边","m","2.8*2",5.6,{"v":5.6,"d":"5.60"},null,null,"木工板基层、哑面不锈钢包边、辅料、人工费"]
[10,"地面伸缩缝处理","白铁皮、不锈钢压条","m",1.4,1.4,{"v":1.4,"d":"1.40"},null,null,"白铁皮、不锈钢压条"]
[11,"服务台基层制作","福满堂、兔宝宝木工板","m",4.5,4.5,4.5,null,null,"辅材"]
[12,"服务台木饰面","免漆板","m",4.5,4.5,4.5,null,null,"辅材"]
[13,"服务大理石台面","米黄大理石","㎡",5,5,{"v":5,"d":"5.0"},null,null,"磨边、辅材"]
[14,"服务台背景基层制作","福满堂、兔宝宝木工板","㎡",9.9,9.9,9.9,null,null,"辅材"]
[15,"服务台背景木饰面","免漆板","㎡",9.9,9.9,9.9,null,null,"辅材"]
[16,"服务台背景不锈钢收口","不锈钢","m",22.6,22.6,22.6,null,null,"辅材"]
[null,"小计"]
["四、","二楼总经理室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",27.9,27.9,{"v":27.9,"d":"27.90"},null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",27.9,27.9,{"v":27.9,"d":"27.90"},null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","27.7-0.9-0.8",26,{"v":26,"d":"26.00"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",27.9,27.9,{"v":27.9,"d":"27.90"},null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板        5.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍\n\n\n\n"]
[7,"发光灯槽","15mm木工板做槽口","m",10.6,10.6,{"v":10.6,"d":"10.60"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[8,"窗帘盒","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板","m",7.9,7.9,{"v":7.9,"d":"7.90"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[9,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡",null,null,{"v":65.8,"d":"65.80"},null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["五、","休息室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",12.53,12.53,12.53,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",12.53,12.53,12.53,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","14.2-0.9-2.4",10.899999999999999,{"v":10.9,"d":"10.90"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m",14.2,14.2,{"v":14.2,"d":"14.20"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",12.53,12.53,12.53,null,null,"1.基层处理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","14.2*2.8-0.9*2.1-2.4*2.6",31.629999999999995,31.63,null,null,"1.基层处理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["六、","二楼总经理室东边房间"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.8,0.8,0.8,null,null,"中国黑大理石、黄沙、水泥"]
[3,"地砖铺贴（600×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖","㎡",5.3,5.3,{"v":5.3,"d":"5.30"},null,null,"黄沙，水泥"]
[4,"墙砖铺贴（300×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖加工600*300","㎡","9.8*2.8-0.8*2.1-0.8*2.8*3",19.040000000000003,19.04,null,null,"专用胶泥"]
[5,"PVC扣板吊顶","PVC扣板吊顶","㎡",5.3,5.3,{"v":5.3,"d":"5.30"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["七、","二楼总经理室边卫生间"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.8,0.8,0.8,null,null,"中国黑大理石、黄沙、水泥"]
[3,"地砖铺贴（600×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖","㎡",8,8,{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"黄沙，水泥"]
[4,"墙砖铺贴（300×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖加工600*300","㎡",29.9,29.9,{"v":29.9,"d":"29.90"},null,null,"专用胶泥"]
[5,"PVC扣板吊顶","PVC扣板吊顶","㎡",8,8,{"v":8,"d":"8.00"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"成品洗手盆","800mm长成品洗手盆（含台盆、水龙头）","套",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"镜子","成品镜子","㎡",1,1,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,"辅材"]
[8,"淋浴隔断","8mm钢化玻璃、不锈钢配件","㎡",5.25,5.25,5.25,null,null,"厂家定制、现场安装"]
[9,"大理石挡水坎","米黄大理石","块",2,2,{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"米黄大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[10,"防水处理","专用防水胶、堵漏王","㎡","8+11.45*1.5",{"v":25.174999999999997,"d":"25.18"},25.18]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["八、","二楼经理室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",32.2,32.2,{"v":32.2,"d":"32.20"},null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",32.2,32.2,{"v":32.2,"d":"32.20"},null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","28.5-0.9",27.6,{"v":27.6,"d":"27.60"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",32.2,32.2,{"v":32.2,"d":"32.20"},null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板 5、满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍\n\n\n\n"]
[7,"窗帘盒","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板","m","3.15+2.05",5.199999999999999,{"v":5.2,"d":"5.20"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","28.5*2.8-0.9*2.1-1.8*2.6*2-0.9*2.6",66.21,66.21,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["九、","接待室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",18.72,18.72,18.72,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",18.72,18.72,18.72,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","17.9-0.9-2.6",14.4,{"v":14.4,"d":"14.40"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",18.72,18.72,18.72,null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板        5.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍\n\n\n\n"]
[7,"发光灯槽","15mm木工板做槽口","m",14.2,14.2,{"v":14.2,"d":"14.20"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[8,"窗帘盒","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板","m",3.35,3.35,3.35,null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[9,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","17.9*2.8-0.9*2.1-1.8*2.6",43.54999999999999,43.55,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十、","二楼人事部、人事部主管、人事部档案室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",3,3,{"v":3,"d":"3.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","15.97+7.56+6.05",29.580000000000002,29.58,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","15.97+7.56+6.05",29.580000000000002,29.58,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","16.3+11.4+11.05-0.9*3",36.05,36.05,null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","16.3+11.4+11.05",38.75,38.75,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","15.97+7.56+6.05",29.580000000000002,29.58,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（16.3+11.4+11.05）*2.9-0.9*2.1*3",106.705,106.71,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十一、","二楼客服部主管、客服部保管室、客服部档案室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",3,3,{"v":3,"d":"3.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",2.7,2.7,{"v":2.7,"d":"2.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","6.12+6.05+9.88",22.05,22.05,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","6.12+6.05+9.88",22.05,22.05,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","10.85+11.05+12.8-0.9*3",32,{"v":32,"d":"32.00"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","10.85+11.05+12.8",34.7,{"v":34.7,"d":"34.70"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","6.12+6.05+9.88",22.05,22.05,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（10.85+11.05+12.8）*3.08-0.9*2.1*3-1.8*2.6*2",91.846,91.85,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十二、","二楼财务室、财务档案室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",2,2,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","14.83+5.46",20.29,20.29,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","14.83+5.46",20.29,20.29,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","16.2+9.36-0.9*2",23.759999999999998,23.76,null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","16.2+9.36",25.56,{"v":25.6,"d":"25.60"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","14.83+5.46",20.29,20.29,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（16.2+9.36）*3.08-0.9*2.1*2-1.8*2.6",70.2648,70.26,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十三、","二楼工程部、工程部主管、工程部资料室、工程部工具间"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",4,4,{"v":4,"d":"4.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","8.37+23.66+7.87+10.3",50.2,{"v":50.2,"d":"50.20"},null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","8.37+23.66+7.87+10.3",50.2,{"v":50.2,"d":"50.20"},null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","8.37+23.66+7.87+10.3",50.2,{"v":50.2,"d":"50.20"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","9.27+22.55+11.4+13.1",56.32,56.32,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面伸缩缝处理","木工板基层、哑面不锈钢包边","m",2.9,2.9,{"v":2.9,"d":"2.90"},null,null,"木工板基层、哑面不锈钢包边、辅料、人工费"]
[8,"墙面伸缩缝处理","木工板基层、哑面不锈钢包边","m",5.6,5.6,{"v":5.6,"d":"5.60"},null,null,"木工板基层、哑面不锈钢包边、辅料、人工费"]
[9,"地面伸缩缝处理","白铁皮、不锈钢压条","m",2.9,2.9,{"v":2.9,"d":"2.90"},null,null,"白铁皮、不锈钢压条"]
[10,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",50.3,50.3,{"v":50.3,"d":"50.30"},null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[11,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（9.27+22.55+11.4+13.1）*2.8-1.8*2.6*3-0.9*2.1*4",136.096,{"v":136.1,"d":"136.10"},null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十四、","二楼安保部、环境部"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",2,2,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.8,1.8,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",null,31.96,31.96,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","15.81+16.15",31.96,31.96,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","16.38+16.73-0.9*2",31.31,31.31,null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","16.38+16.73",33.11,33.11,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","15.81+16.15",31.96,31.96,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（16.38+16.73）*2.8-0.9*2.1*2-1.8*2.6*2",79.568,79.57,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十五、","二楼红星美凯龙主管"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",9.17,9.17,9.17,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",9.17,9.17,9.17,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","12.2-0.9",11.299999999999999,{"v":11.3,"d":"11.30"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m",12.2,12.2,{"v":12.2,"d":"12.20"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",9.17,9.17,9.17,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","12.2*3.08-0.9*2.1",35.686,35.69,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十六、","二楼男、女更衣室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",2,2,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m","0.9*2",1.8,{"v":1.8,"d":"1.80"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","4.2+4.35",8.55,8.55,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","4.2+4.35",8.55,8.55,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","8.8*2-0.9*2",15.8,{"v":15.8,"d":"15.80"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"更衣柜","专用家具板、挂衣杆、铰链、小拉手","㎡",11.6,11.6,{"v":11.6,"d":"11.60"},null,null,"专用家具板、挂衣杆、铰链、小拉手、辅料、人工费"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",8.55,8.55,8.55,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","8.8*2*3.08-0.9*2.1-2.9*3.08*2",34.45400000000001,34.45,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["十七、","二楼卫生间西边办公室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",13.66,13.66,13.66,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",13.66,13.66,13.66,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","15.3-0.9",14.4,{"v":14.4,"d":"14.40"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m",15.3,15.3,{"v":15.3,"d":"15.30"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",13.66,13.66,13.66,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","15.3*3.08-0.9*2.1",45.234,45.23,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计"]
["十八、","二楼男女卫生间、男女洗衣间、男女淋浴间"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",4,4,{"v":4,"d":"4.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",3.2,3.2,{"v":3.2,"d":"3.20"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地砖铺贴（600×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖","㎡","8.64*2+4.62*2",26.520000000000003,26.52,null,null,"黄沙，水泥"]
[4,"墙砖铺贴（300×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖加工600*300","㎡","（12.1*2+9.4*2）*2.8-0.8*2.1*4-0.8*2.1*6",103.6,{"v":103.6,"d":"103.60"},null,null,"专用胶泥"]
[5,"成品洗手盆","800mm长成品洗手盆（含台盆、水龙头）","套",2,2,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"镜子","成品镜子","㎡",1.2,1.2,{"v":1.2,"d":"1.20"},null,null,"辅材"]
[7,"淋浴隔断","8mm钢化玻璃、不锈钢配件","㎡",11.76,11.76,11.76,null,null,"厂家定制、现场安装"]
[8,"大理石挡水坎","米黄大理石","块",4,4,{"v":4,"d":"4.00"},null,null,"米黄大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[9,"PVC扣板吊顶","PVC扣板吊顶","㎡","8.64*2+4.62*2",26.520000000000003,26.52,null,null,"购置成品，现场安装"]
[10,"卫生间隔断","隔断（含五金）","㎡","（1.28*2+2.75）*2*2",21.240000000000002,{"v":21.24,"d":"21.2"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[11,"防水处理","专用防水胶、堵漏王","㎡","8.64*2+4.62*2+（12.1*2+9.4*2）*1.5-0.8*1.5*4",86.22000000000001,86.22]
[null,"小计",{"$nulls":6},0]
["十九、","二楼清洗间"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.8,0.8,{"v":0.8,"d":"0.80"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地砖铺贴（600×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖","㎡",4.07,4.07,4.07,null,null,"黄沙，水泥"]
[4,"墙砖铺贴（300×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖加工600*300","㎡","8.6*2.8-0.8*2.1",22.4,{"v":22.4,"d":"22.40"},null,null,"专用胶泥"]
[5,"PVC扣板吊顶","PVC扣板吊顶","㎡",4.07,4.07,4.07,null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"防水处理","专用防水胶、堵漏王","㎡","4.07+（8.6*1.5-0.8*1.5）",15.77,15.77]
[null,"小计",{"$nulls":6},0]
["二十、","二楼北边仓库及仓库1、南边仓库"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"成品复合双开门","福满堂","樘",2,2,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[3,"大理石门槛","中国黑大理石","m","1.5*2+0.9",3.9,{"v":3.9,"d":"3.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[4,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","41.07+58.06+36.8",135.93,135.93,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[5,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","41.07+58.06+36.8",135.93,135.93,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[6,"踢脚线","成品木脚线","m","49+65.25+32-1.5*2-0.9",142.35,142.35,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",135.93,135.93,135.93,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（49+65.25+32）*3.08-1.5*2.1-0.9*2.1-0.8*2.8*40-1.6*2.6-1.8*2.6+（0.8+2.8）*2*0.1*40+（1.6+2.6）*2*0.1+（1.8+2.6）*2*0.1",377.49,377.49,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十一、","二楼宿舍1、宿舍2、宿舍3"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",3,3,{"v":3,"d":"3.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m","0.9*3",2.7,{"v":2.7,"d":"2.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡","25.23+24.47+18.71",68.41,68.41,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡","25.23+24.47+18.71",68.41,68.41,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","22+23.95+17.9-0.9*3",61.15,61.15,null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","22+23.95+17.9",63.85,63.85,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡","25.23+24.47+18.71",68.41,{"v":68.4,"d":"68.40"},null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","（22+23.95+17.9）*3.08-0.9*2.1*3-1.8*2.6*3",176.94800000000004,176.95,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十二、","二楼餐厅"]
[1,"成品复合双开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.7,1.7,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",32.56,32.56,32.56,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",32.56,32.56,32.56,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","28.8-1.7",27.1,{"v":27.1,"d":"27.10"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"石膏线条","厂家定制","m","28.8+2.9+0.2*2",32.1,{"v":32.1,"d":"32.10"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",32.56,32.56,32.56,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[8,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","28.8*3.08-1.7*2.1-1.8*2.6*2",75.77400000000002,75.77,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十三、","二楼火管室"]
[1,"成品复合单开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",0.9,0.9,{"v":0.9,"d":"0.90"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",12.45,12.45,12.45,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",12.45,12.45,12.45,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","14.8-0.9",13.9,{"v":13.9,"d":"13.90"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",12.45,12.45,12.45,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[7,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","14.8*3.08-0.9*2.1-0.8*3*3+（0.8+3）*2*3*0.1",38.774,38.77,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十四、","二楼大会议室"]
[1,"成品复合双开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.7,1.7,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",116.74,116.74,116.74,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",116.74,116.74,116.74,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","45.8-1.7",44.099999999999994,{"v":44.1,"d":"44.10"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",116.74,116.74,116.74,null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板\n\n\n\n"]
[7,"发光灯槽","15mm木工板做槽口","m",39.3,39.3,{"v":39.3,"d":"39.30"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[8,"窗帘盒","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板","m",9.2,9.2,{"v":9.2,"d":"9.20"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[9,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",116.74,116.74,116.74,null,null,"1.基层清理，自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[10,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","45.8*2.8-1.7*2.1-1.5*1.8*4",113.86999999999999,113.87,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十五、","二楼包间"]
[1,"成品复合双开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.7,1.7,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地面找平","水泥、黄沙","㎡",28.64,28.64,28.64,null,null,"黄沙，水泥、人工费"]
[4,"复合地板","圣象、安信复合地板12mm复合地板、防潮膜","㎡",28.64,28.64,28.64,null,null,"地面找平，防潮地垫，成品复合地板直接拼铺（利用绿源二楼办公室原地板，进行拆装）"]
[5,"踢脚线","成品木脚线","m","22.6-1.7-0.8*6",16.1,{"v":16.1,"d":"16.10"},null,null,"购置成品，现场安装"]
[6,"顶面吊饰（有型造）","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板、50型轻钢龙骨","㎡",28.64,28.64,28.64,null,null,"                                 1.吊顶形式:不上人\n2.U型轻钢龙骨,Φ8mm全丝镀锌吊筋\n3.:15mm厚木工板基层\n4.9.5厚纸面石膏板\n\n\n\n"]
[7,"发光灯槽","15mm木工板做槽口","m",11.9,11.9,{"v":11.9,"d":"11.90"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[8,"窗帘盒","15mm木工板、9.5mm泰山牌石膏板","m",6.7,6.7,{"v":6.7,"d":"6.70"},null,null,"嵌缝石膏，白乳胶，气钉，自攻螺丝钉，防锈漆等。"]
[9,"顶面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆","㎡",28.64,28.64,28.64,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[10,"墙面乳胶漆","多乐士、加宝利乳胶漆、米黄色浆","㎡","22.6*2.8-1.7*2.1-0.8*2.8*6+（0.8+2.8）*2*6*0.1",50.59,50.59,null,null,"1.自粘玻璃纤维嵌缝带\n2.满批腻子三遍,防水乳胶漆三遍"]
[null,"小计",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.0"}]
["二十六、","二楼厨房"]
[1,"成品复合双开门","福满堂","樘",1,1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"含门锁、五金"]
[2,"大理石门槛","中国黑大理石","m",1.7,1.7,{"v":1.7,"d":"1.70"},null,null,"中国黑大理石、水泥、黄沙、人工费"]
[3,"地砖铺贴（600×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖","㎡",25.43,25.43,25.43,null,null,"黄沙，水泥"]
[4,"墙砖铺贴（300×600）（防霉填缝）","600*600仿古砖加工600*300","㎡","23.2*2.8-1.7*2.1-0.8*2.8*6+（0.8+2.8）*2*6*0.1",52.269999999999996,52.27,null,null,"专用胶泥"]
[5,"地柜","专用家具板、石英石台面、模压门板","m",2.8,2.8,{"v":2.8,"d":"2.80"},null,null,"厂家定制、现场安装"]
[6,"PVC扣板吊顶","PVC扣板吊顶","㎡",25.43,25.43,25.43,null,null,"购置成品，现场安装"]
[7,"防水处理","专用防水胶、堵漏王","㎡",30.5,30.5,{"v":30.5,"d":"30.50"}]
[null,"小计",{"$nulls":6},0]
["二十七","水电工程"]
[1,"给水路","科勒PPR、配件、人工等（过墙开堵洞）","间",null,null,{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[2,"排水路","康泰PVC管、配件、人工等（过墙开堵洞）","间",null,null,{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[3,"电路","国标电线、网络线、有线电视线、康泰PVC线管、暗盒、配件、人工等（包括安装、调试）","㎡",null,null,{"v":1100,"d":"1100.00"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[4,"强电箱","40回路德力西配电箱及控制开关","项",null,null,{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[5,"弱电箱","600*400","项",null,null,{"v":2,"d":"2.00"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[6,"灯带","钜豪、绿能","m",null,null,{"v":152,"d":"152.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[7,"筒灯（4寸)","钜豪、绿能","只",null,null,{"v":53,"d":"53.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[8,"1200*300格栅灯","钜豪、绿能（利用绿源二楼办公室的灯具）","只",null,null,{"v":18,"d":"18.0"},null,null,"一拆一装、附材、安装等"]
[9,"600*600格栅灯","钜豪、绿能（利用绿源二楼办公室的灯具）","只",null,null,{"v":14,"d":"14.0"},null,null,"一拆一装、附材、安装等"]
[10,"吸顶灯","55W","只",null,null,{"v":61,"d":"61.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[11,"排风扇","安装、接线","套",null,null,{"v":9,"d":"9.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[12,"浴霸","TCL、松下","套",null,null,{"v":3,"d":"3.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[13,"淋浴龙头","四维","套",null,null,{"v":5,"d":"5.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[14,"地漏","镀锌铜防臭地漏","个",null,null,{"v":10,"d":"10.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[15,"拖把池","四维陶瓷拖把池、水龙头","个",null,null,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[16,"开关+（开关合）","西门子远景系列（单控、双控、三控等）","个",null,null,{"v":58,"d":"58.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[17,"插座+面板（开关合）","西门子远景系列","个",null,null,{"v":104,"d":"104.0"},null,null,"主材、附材、安装等",{"$nulls":3},"      "]
[18,"地插","西门子远景系列","个",null,null,{"v":4,"d":"4.0"},null,null,"主材、附材、安装等",{"$nulls":3},"      "]
[19,"马桶","四维（带软管、三角阀等配件）","个",null,null,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[20,"蹬便器（带水箱）","四维（带软管、三角阀等配件）","套",null,null,{"v":6,"d":"6.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
[21,"小便斗（手押式）","四维（带软管、三角阀等配件）","套",null,null,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"主材、附材、安装等"]
["二十八","合计"]