{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["每栋楼桩数量统计","桩数量统计"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"每栋楼桩数量统计","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[19,0,20,0],[21,0,22,0],[23,0,24,0],[25,0,26,0],[27,1,27,5]]}
["尚书府四期桩数量统计表"]
["楼号","编号","桩型号","数量","长度（m）","合计（m）"]
["地下人防","ZH1","NKBZ-AB-C80-350(190)",{"$f":"40*10+41+5+4+5+27+5+5","v":492},13.5,{"$f":"D3*E3","v":6642}]
["18#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,{"$f":"D4*E4","v":2794}]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["19#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,2794]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["28#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,2794]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["29#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,2794]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["38#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,2794]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["16#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",123,17,2091]
[null,"ZH2","PHC-400(95)AB-C80-8+8",31,16,496]
["20#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",123,17,2091]
[null,"ZH2","PHC-400(95)AB-C80-8+8",31,16,496]
["26#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",123,17,2091]
[null,"ZH2","PHC-400(95))AB-C80-8+8",31,16,496]
["30#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",123,17,2091]
[null,"ZH2","PHC-400(95)AB-C80-8+8",31,16,496]
["36#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",123,17,2091]
[null,"ZH2","PHC-400(95)AB-C80-8+8",31,16,496]
["39#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",196,22,4312]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",22,21,462]
["40#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",127,22,2794]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",14,21,294]
["合计（m）",{"$f":"SUM(F3:F27)","v":42879}]

{"sheet":"桩数量统计","index":1,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,1,7,5]]}
["尚书府四期桩数量统计表"]
["楼号","编号","桩型号","数量","长度（m）","合计（m）"]
["地下人防","ZH1","《预制混凝土方桩》(苏G/T25-2013)中桩ZH-30",{"$f":"40*10+41+5+4+5+27+5+5","v":492},13.5,{"$f":"D3*E3","v":6642}]
["18#19#28#29#38#39#40#","ZH1","PHC-500(100)AB-C80(桩长22m)",{"$f":"127*6+196","v":958},22,{"$f":"每栋楼桩数量统计!F4+每栋楼桩数量统计!F6+每栋楼桩数量统计!F8+每栋楼桩数量统计!F10+每栋楼桩数量统计!F12+每栋楼桩数量统计!F24+每栋楼桩数量统计!F26","v":21076}]
[null,"ZH2","PHC-500(100)AB-C80(桩长21m)",{"$f":"14*6+22","v":106},21,{"$f":"每栋楼桩数量统计!F5+每栋楼桩数量统计!F7+每栋楼桩数量统计!F9+每栋楼桩数量统计!F11+每栋楼桩数量统计!F13+每栋楼桩数量统计!F25+每栋楼桩数量统计!F27","v":2226}]
["16#20#26#30#36#","ZH1","PHC-400(95)AB-C80-9+8",{"$f":"123*5","v":615},17,10455]
[null,"ZH2","PHC-400(95)AB-C80-8+8",{"$f":"31*5","v":155},16,2480]
["合计（m）",{"$f":"SUM(F3:F7)","v":42879}]