{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["投标报价清单","设备易损件报价清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"投标报价清单","index":0,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"merged":[[1,1,1,13],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,3,11],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[5,1,13,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[14,1,15,1]]}
[]
[null,"江苏晟功筑工有限公司ALC墙板（砌块）生产线蒸压釜、球磨机、锅炉\n投 标 报 价 清 单"]
[null,"设备名称","规格型号","单位","数量","设备费（税率  %）",null,"运输费（税率  %）",null,"安装费（税率  %）",null,"合计","保修期","备注"]
[{"$nulls":5},"单价","合价","单价","合价","单价","合价"]
[null,"蒸压釜","Φ2.68×38m","条",7,{"$nulls":8},"双头上开门"]
[null,"球磨机","Φ1.83×7.0m","台",1,{"$nulls":8},"干法、10KV轴承"]
[{"$nulls":13},"干法、10KV轴瓦"]
[null,null,"Φ2.4×9m","台",1,{"$nulls":8},"湿法、10KV轴承"]
[{"$nulls":13},"湿法、10KV轴瓦"]
[null,null,"Φ2.4×11m","台",1,{"$nulls":8},"湿法、10KV轴承"]
[{"$nulls":13},"湿法、10KV轴瓦"]
[null,null,"Φ2.6×13m","台",1,{"$nulls":8},"湿法、10KV轴承"]
[{"$nulls":13},"湿法、10KV轴瓦"]
[null,null,"研磨体","吨",1,"——","——","——","——","——","——"]
[null,"锅炉","10吨","台",1,{"$nulls":8},"燃气、排放标准符合项目所在地环保规定，报价选用设备的具体指标请在投标文件中说明"]
[null,null,"蒸汽管道","米",1,"——","——","——","——","——","——",null,null,"锅炉至蒸压釜分气缸（不含）之间，包含阀门、支架及其保温工程等与其有关的所有工作内容"]

{"sheet":"设备易损件报价清单","index":1,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,1,10,1],[11,1,18,1],[19,1,26,1]]}
[null,"设备易损件报价清单"]
[null,"设备名称","易损件名称","规格型号","更换频率","数量","单价（元）","保修期限","生产厂家（地址、联系电话）"]
[]
[null,"蒸压釜"]
{"$rows_empty":7}
[null,"球磨机"]
{"$rows_empty":7}
[null,"锅炉"]